# 

[Лист Видеокамеры Ivideon, Nobelic](#_plqw9nkaybn3)

[Лист Видеорегистраторы Ivideon, Nobelic и ПО](#_sd9voih2hes)

[Изменена логика продажи ПО Ivideon Node и управляющей части системы](#_407w1zn27p96)

[Готовые серверы Ivideon Node работают как с ПО Ivideon Central, так и с ПО Ivideon Central Online 1Y](#_tqqr1vfbn9qk)

[Новинки](#_oj2x9jsilpgx)

[Ivideon Central (19") - серверы для организации управляющей части системы на основе ПО Ivideon Central](#_21lchw4a0pat)

[Новые модели видеорегистраторов Ivideon NVR Pro (19”)](#_azpj6m6kg68o)

[Ivideon Node на 4 HDD (1U)](#_t439lx1mklpq)

[Ivideon Client 64/4](#_sf7xxe1vtwtd)

[Изменение РРЦ (с 13.05.2024)](#_ugei4o246518)

[Лист Проектные видеокамеры Ivideon](#_wux2xwz9rg6y)

[Новинка](#_xw60wp1wmmhl)

[Лист Лицензии Ivideon Cloud](#_ofg7gla0w5dr)

[Снято с продаж](#_etac6kldhr6d)

[Другое оборудование и аксессуары](#_8oql90lnbxpi)

[Изменение РРЦ на Аксессуары (с 13.05.2024)](#_t5eajdgvvkhv)

# 

# Видеокамеры Ivideon, Nobelic

## Снято с продаж

* V Mensa
* NBLC-3232Z-SD
* NBLC-2231F-ASDV2

# Лист Видеорегистраторы Ivideon, Nobelic и ПО

## Изменена логика продажи ПО Ivideon Node и управляющей части системы

| Снято с продаж | Замена |
| --- | --- |
| **ПО Ivideon Central Platform 1Y** - программное обеспечение ПО Ivideon Central Platform 1Y для 1 центрального сервера системы Ivideon, разворачиваемого на мощностях заказчика и в сети заказчика. Применяется в связке с неограниченным количеством серверов Ivideon Node (на базе ПО Ivideon Node). ПО Ivideon Central Platform 1Y приобретается только при необходимости изолировать систему в сети заказчика и на мощностях заказчика (т. к. ПО Ivideon Central Platform предоставляется бесплатно для серверов и ПО Ivideon Node в облачном сервисе Ivideon). Включает обновления и бесплатную техническую поддержку с SLA, а также мониторинг компанией Ivideon. **Срок действия неисключительных прав на ПО Ivideon Central Platform 1Y: 1 календарный год.** | **ПО Ivideon Central** - программное обеспечение ПО Ivideon Central для организации управляющей части системы видеонаблюдения Ivideon внутри сети заказчика. Применяется в связке с неограниченным количеством серверов Ivideon Node (на базе ПО Ivideon Node). **Срок действия неисключительных прав на ПО Ivideon Central: бессрочно.** |
| **ПО Ivideon Node 1Y** - программное обеспечение Ivideon Node. Право использования на 1 сервере (не более 256 камер суммарно). **Срок действия неисключительных прав: 1 календарный год (продление).** | **ПО Ivideon Central Online 1Y** - программное обеспечение Ivideon Central Online 1Y для подключения **1 сервера на базе ПО Ivideon Node** в управляющую облачную часть системы Ivideon (требуется подключение в интернет по списку соединений). **Право использования для 1 сервера на базе ПО Ivideon Node.** **Срок действия неисключительных прав на ПО Ivideon Central Online 1Y: 1 календарный год.** |
| **ПО Ivideon Node** - программное обеспечение Ivideon Node для 1 сервера видеонаблюдения, подключаемого в центральный сервер системы Ivideon (центральный сервер предоставляется бесплатно в облачном сервисе ivideon, либо разворачивается у заказчика с помощью ПО Ivideon Central Platform 1Y). ПО Ivideon Node включает возможность подключения до 256 видеокамер брендов Ivideon и Nobelic со встроенным сервисом Ivideon (с прошивкой Ivideon, соединение инициирует камера->сервер). ПО Ivideon Node поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - ПО Ivideon Node Camera). Включает обновления и бесплатную техническую поддержку с SLA. **Срок действия неисключительных прав: первый календарный год.** | **ПО Ivideon Node** - программное обеспечение Ivideon Node для 1 сервера видеонаблюдения поддерживающего до 300 видеокамер, подключаемого в управляющую часть системы Ivideon: **ПО Ivideon Central** или **ПО Ivideon Central Online 1Y -** приобретаются отдельно. ПО Ivideon Node включает возможность подключения видеокамер Ivideon и Nobelic. ПО Ivideon Node поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу, ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - **ПО Ivideon Node Camera**). **Срок действия неисключительных прав на ПО Ivideon Node: бессрочно.** |

## 

## Готовые серверы Ivideon Node работают как с ПО Ivideon Central, так и с ПО Ivideon Central Online 1Y

| **Было** | **Стало** |
| --- | --- |
| **Ivideon Node 12 (19")** - сервер видеонаблюдения на основе ПО Ivideon Node (Linux), подключаемый в центральный сервер системы Ivideon (центральный сервер предоставляется бесплатно в облачном сервисе ivideon, либо разворачивается у заказчика с помощью ПО Ivideon Central Platform 1Y). Ivideon Node включает возможность подключения **до 256 видеокамер брендов Ivideon и Nobelic** со встроенным сервисом Ivideon (с прошивкой Ivideon, соединение инициирует камера->сервер). Поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - ПО Ivideon Node Camera). Битрейт **до 700 Мбит/сек**. Комплектуется **HDD 3.5" х 12 шт** (в зависимости от модификации), с возможностью горячей замены (Hot Swap). Redundant PSU. Габариты устройства 765 x 444 x 89.6 мм. Установка в стойку 19'' 2U. **Требуется приобретение ПО Ivideon Node 1Y, включающего право использования, обновления и бесплатную техподдержку с SLA, ежегодно.** | **Ivideon Node 12 (19")** - сервер видеонаблюдения на основе **ПО Ivideon Node**, поддерживающий до 300 видеокамер**,** подключаемый в управляющую часть системы Ivideon: **ПО Ivideon Central** или **ПО Ivideon Central Online 1Y** - право использования центрального сервера приобретаются отдельно. Сервер Ivideon Node включает возможность подключения видеокамер Ivideon и Nobelic. Сервер Ivideon Node поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу, ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - **ПО Ivideon Node Camera**). Битрейт **до 700 Мбит/сек**. Комплектуется **HDD 3.5" х 12 шт** (в зависимости от модификации), с возможностью горячей замены (Hot Swap). Redundant PSU. Габариты устройства 765 x 444 x 89.6 мм. Установка в стойку 19'' 2U. |
| **Ivideon Node 24 (19")** - сервер видеонаблюдения на основе ПО Ivideon Node (Linux), подключаемый в центральный сервер системы Ivideon (центральный сервер предоставляется бесплатно в облачном сервисе ivideon, либо разворачивается у заказчика с помощью ПО Ivideon Central Platform 1Y). Ivideon Node включает возможность подключения **до 256 видеокамер брендов Ivideon и Nobelic** со встроенным сервисом Ivideon (с прошивкой Ivideon, соединение инициирует камера->сервер). Поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - ПО Ivideon Node Camera). Битрейт **до 700 Мбит/сек**. Комплектуется **HDD 3.5" х 24 шт** (в зависимости от модификации), с возможностью горячей замены (Hot Swap). Redundant PSU. Габариты устройства 799 x 444 x 176.5 мм. Установка в стойку 19'' 4U. **Требуется приобретение ПО Ivideon Node 1Y, включающего право использования, обновления и бесплатную техподдержку с SLA, ежегодно.** | **Ivideon Node 24 (19")** - сервер видеонаблюдения на основе **ПО Ivideon Node**, поддерживающий до 300 видеокамер**,** подключаемый в управляющую часть системы Ivideon: **ПО Ivideon Central** или **ПО Ivideon Central Online 1Y** - право использования центрального сервера приобретаются отдельно. Сервер Ivideon Node включает возможность подключения видеокамер Ivideon и Nobelic. Сервер Ivideon Node поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу, ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - **ПО Ivideon Node Camera**). Битрейт **до 700 Мбит/сек**. Комплектуется **HDD 3.5" х 24 шт** (в зависимости от модификации), с возможностью горячей замены (Hot Swap). Redundant PSU. Габариты устройства 799 x 444 x 176.5 мм. Установка в стойку 19'' 4U. |
| **Ivideon Node 36 (19")** - сервер видеонаблюдения на основе ПО Ivideon Node (Linux), подключаемый в центральный сервер системы Ivideon (центральный сервер предоставляется бесплатно в облачном сервисе ivideon, либо разворачивается у заказчика с помощью ПО Ivideon Central Platform 1Y). Ivideon Node включает возможность подключения **до 256 видеокамер брендов Ivideon и Nobelic** со встроенным сервисом Ivideon (с прошивкой Ivideon, соединение инициирует камера->сервер). Поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - ПО Ivideon Node Camera). Битрейт **до 700 Мбит/сек**. Комплектуется **HDD 3.5" х 36 шт** (в зависимости от модификации), с возможностью горячей замены (Hot Swap). Redundant PSU. Габариты устройства 799 x 444 x 176.5 мм. Установка в стойку 19'' 4U. **Требуется приобретение ПО Ivideon Node 1Y, включающего право использования, обновления и бесплатную техподдержку с SLA, ежегодно.** | **Ivideon Node 36 (19")** - сервер видеонаблюдения на основе **ПО Ivideon Node**, поддерживающий до 300 видеокамер**,** подключаемый в управляющую часть системы Ivideon: **ПО Ivideon Central** или **ПО Ivideon Central Online 1Y** - право использования центрального сервера приобретаются отдельно. Сервер Ivideon Node включает возможность подключения видеокамер Ivideon и Nobelic. Сервер Ivideon Node поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу, ONVIF, или RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - **ПО Ivideon Node Camera**). Битрейт **до 700 Мбит/сек**. Комплектуется **HDD 3.5" х 36 шт** (в зависимости от модификации), с возможностью горячей замены (Hot Swap). Redundant PSU. Габариты устройства 799 x 444 x 176.5 мм. Установка в стойку 19'' 4U. |

## Новинки

### Ivideon Central (19") - серверы для организации управляющей части системы на основе ПО Ivideon Central

| **Ivideon Central (19")** - сервер на основе **ПО Ivideon Central** для организации управляющей части системы видеонаблюдения Ivideon внутри сети заказчика. Поддерживает подключение до 10 серверов Ivideon Node (на базе ПО Ivideon Node), до 3000 видеокамер суммарно. Габариты устройства 660 x 430 x 44 мм. Установка в стойку 19'' 1U. | По запросу |
| --- | --- |
| **Ivideon Central 2 (19")** - отказоустойчивая система 2-х серверов на основе **ПО Ivideon Central** для организации управляющей части системы видеонаблюдения Ivideon внутри сети заказчика. Поддерживает подключение до 10 серверов Ivideon Node (на базе ПО Ivideon Node), до 3000 видеокамер суммарно. Габариты 1-го устройства 660 x 430 x 44 мм (в комплекте 2 шт). Установка в стойку 19'' 1U. | По запросу |

### Новые модели видеорегистраторов Ivideon NVR Pro (19”)

| **Ivideon NVR Pro - 48 (8ТБх6) (19")** — Ivideon NVR Pro c 6 HDD объёмом 8 ТБ (RAID 5 эффективная ёмкость 40 ТБ), и 48 x ПО Ivideon Standalone Plus. Установка в стойку 19" (2U).2 независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 х VGA. Блок портов 4 x USB 3 и USB 2. Удаленный просмотр через бесплатные приложения Ivideon Client для Windows, Linux, mac OS, мобильные приложения Android, iOS. Габариты устройства (ШхГхВ) 430х640х89 мм. | 725 900 ₽ |
| --- | --- |
| **Ivideon NVR Pro - 64 (10ТБх6) (19")** — Ivideon NVR Pro c 6 HDD объёмом 10 ТБ (RAID 5 эффективная ёмкость 50 ТБ), и 64 x ПО Ivideon Standalone Plus. Установка в стойку 19" (2U).2 независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 х VGA. Блок портов 4 x USB 3 и USB 2. Удаленный просмотр через бесплатные приложения Ivideon Client для Windows, Linux, mac OS, мобильные приложения Android, iOS. Габариты устройства (ШхГхВ) 430х640х89 мм. | 789 500 ₽ |
| **Ivideon NVR Pro - 80 (12ТБх6) (19")** — Ivideon NVR Pro c 6 HDD объёмом 12 ТБ (RAID 5 эффективная ёмкость 60 ТБ), и 80 x ПО Ivideon Standalone Plus. Установка в стойку 19" (2U).2 независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 х VGA. Блок портов 4 x USB 3 и USB 2. Удаленный просмотр через бесплатные приложения Ivideon Client для Windows, Linux, mac OS, мобильные приложения Android, iOS. Габариты устройства (ШхГхВ) 430х640х89 мм. | 846 900 ₽ |
| **Ivideon NVR Pro - 96 (14ТБх6) (19")** — Ivideon NVR Pro c 6 HDD объёмом 14 ТБ (RAID 5 эффективная ёмкость 70 ТБ), и 96 x ПО Ivideon Standalone Plus. Установка в стойку 19" (2U).2 независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 х VGA. Блок портов 4 x USB 3 и USB 2. Удаленный просмотр через бесплатные приложения Ivideon Client для Windows, Linux, mac OS, мобильные приложения Android, iOS. Габариты устройства (ШхГхВ) 430х640х89 мм. | 925 900 ₽ |
| **Ivideon NVR Pro - 128 (14ТБх6) (19")** — Ivideon NVR Pro c 6 HDD объёмом 14 ТБ (RAID 5 эффективная ёмкость 70 ТБ), и 128 x ПО Ivideon Standalone Plus. Установка в стойку 19" (2U). | 986 900 ₽ |

## 

### Ivideon Node на 4 HDD (1U)

| **Ivideon Node 4 (19")** - сервер видеонаблюдения на основе **ПО Ivideon Node**, поддерживающий до 300 видеокамер**,** подключаемый в управляющую часть системы Ivideon: **ПО Ivideon Central** или **ПО Ivideon Central Online 1Y** - право использования центрального сервера приобретаются отдельно. Сервер Ivideon Node включает возможность подключения видеокамер Ivideon и Nobelic. Сервер Ivideon Node поддерживает подключение любых видеокамер интегрированных по нативному протоколу, ONVIF, и RTSP (право подключения сторонних камер приобретается отдельно - **ПО Ivideon Node Camera**). Битрейт **до 700 Мбит/сек**. Комплектуется **HDD 3.5" х 4 шт** (в зависимости от модификации), с возможностью горячей замены (Hot Swap). Габариты устройства 660 x 430 x 44 мм. Установка в стойку 19'' 1U. | Цена зависит от варианта комплектации |
| --- | --- |
| Ivideon Node - 4 (6 ТБ х 4) (19") - Ivideon Node c 4 HDD объёмом 6 ТБ (эффективная ёмкость 16,76 ТБ), поддержка до 300 видеокамер. Установка в стойку 19" (1U). | По запросу |

### Ivideon Client 64/4

| **Ivideon Client 64/4** — удаленное рабочее место с ПО Ivideon Client (Linux). Позволяет отображать и воспроизводить одновременно до 64-х каналов видео/аудио,одновременное подключение до 4-х мониторов (независимые видеовыходы mini displayport).  Возможности подключения к сети: Ethernet:10/100/1000M -RJ-45. Экспорт архива, 4 x USB 3. Габариты устройства 95 x 327 x 283 мм. | 229 400 ₽ |
| --- | --- |

### Изменение РРЦ (с 13.05.2024)

| Наименование | РРЦ было | РРЦ стало |
| --- | --- | --- |
| [**Ivideon Client 32/2**](https://store.ivideon.com/shop/product/ivideon_client_32_2/) | 65 069 ₽ | 78 650 ₽ |

# Лист Проектные видеокамеры Ivideon

## Новинка

**ПО Ivideon Server для видеокамеры** - замена **Ключа активации** (с листа лицензии ivideon cloud). Пересмотрена цена.

| **ПО Ivideon Server для видеокамеры** - программное обеспечение Ivideon Server для использования прошивки ivideon в 1-й интегрированной в облачный сервис Ivideon видеокамере (для видеокамер Ivideon и Nobelic право использования поставляется в комплекте с камерой - приобретение не требуется). **Срок действия неисключительных прав: бессрочно.** | 4 999 ₽  (по запросу) |
| --- | --- |

# Лист Лицензии Ivideon Cloud

## Снято с продаж

**Ключ активации**, рекомендуемая замена: **ПО Ivideon Server для видеокамеры** (лист проектные видеокамеры)

| Ключ активации - это лицензионный ключ, который дает право на пользование сервисом Ivideon для камер и xVR других брендов, на которые можно установить прошивку Ivideon. Ключ активации подтверждает Ваше право на использование лицензионного ПО Ivideon. | ~~2 990 ₽~~  Снято с продаж |
| --- | --- |

# Другое оборудование и аксессуары

## Изменение РРЦ на Аксессуары (с 13.05.2024)

| **Наименование** | **РРЦ было** | **РРЦ стало** |
| --- | --- | --- |
| NBLB-A134 | 1 290 ₽ | 774 ₽ |
| NBLB-A139 | 934 ₽ | 560 ₽ |
| NBLB-A137 | 934 ₽ | 560 ₽ |
| NBLB-JB05-A-IN | 1 390 ₽ | 834 ₽ |
| NBLB-PFA121 | 1 770 ₽ | 490 ₽ |
| NBLB-A01-IN | 190 ₽ | 50 ₽ |
| NBLB-JB07-D-IN | 2 590 ₽ | 1 554 ₽ |
| NBLB-JB06-A-IN | 1 590 ₽ | 490 ₽ |

# 